1.下载程序到坦克车的micro:bit主板上，需要用MU软件打开该课程目录下面的坦克车手柄程序_小车程序.py文件，然后点击Flash下载。

2.下载程序到遥控手柄的microbit主板上，需要用MU软件打开该课程目录下面的ghandle手柄程序.py文件，然后点击Flash下载。

3.不管是下载小车还是手柄的程序，都需要先导入buildingbit的库文件到microbit里，如果不知道如何导入，请查看课前准备的导入buildingbit库的课程。

4.程序下载完成之后，给手柄和小车正常上电，它们会自动配对，在信号传输的范围内就可以操控了。